恒压供水设备技术参数

供水量:约15m³/小时

供水压力:约0.4mpa

压力罐容量:2.0m³，

材质：碳钢衬胶

供水泵数量:2台，一用一备

水泵品牌:过流件不锈钢

控制柜:全自动，压力可设置

变频器:ABB

工作方式:压力控制，恒压运行