|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 可视喉镜 |
| **设备数量** | 1 | **设备预算** | 3万元 |
| **主要技****术参数** | 1、显示屏≤3″TFT2、摄像头像素≥100万3、液晶屏像素720x480 px4、观察视角/视场角60º±15%5、镜头分辨率≥7.87lp/mm8、景深5-100mm9、显示器左右转动角度0~270°，显示器前后转动角度0~110°10、存储≥32G11、光照度（lux）≥150Lux12、具备防雾功能13、USB数据连接后，可以进行照片/视频文件的拷贝14、显示器带触摸功能15、待机时间≥3h16、具备拍照及录像功能，照片存储数量≥100,000 张，视频存储时长≥4小时17、手柄支持戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸消毒，支持低温等离子灭菌18、防水性能：显示器IPX3、手柄IPX719、图像优化功能设置操作：通过触摸屏进入系统设置，可进行图像亮度、饱和度、对比度的设置20、图像倒置功能/开机自动录像：通过触摸屏进入系统设置，可根据临床需求进行图像倒置设置以及开机自动录像21、设备一机多用，一台设备可配合大中小3款不同型号规格一次性全包喉镜片使用22、内置可充电式锂电子聚合物电池23、设备使用期限≥6年（需提供说明书证明） |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月内
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 ≧6 年。
7. 其他：包含设备端口费用。
 |