|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 光固化灯 | | | |
| **采购数量** | 6台 | | **设备预算** | 4.6万元 |
| **主要技**  **术参数** | | 1. 手持式，配大容量电池（5秒模式下不少于400次），可充电，方便拆卸和更换。 2. 树脂或金属材质，轻便、耐用。 3. 弯头光导棒，且光导棒直径不大于10mm。配备可拆卸、可旋转挡光板。 4. 波长范围450 – 470nm，输出强度大于1,000 mW/cm2。 5. 含温度控制系统，确保光源低温输出。 6. 具有低电指示功能。 | | |
| **说明** | | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长）。 2. 到货时间：签订合同后1个月内。 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内。 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 ≧5 年。 7. 其他： | | |