立式广告机参数

1. 规格参数
	1. 液晶面板参数

|  |  |
| --- | --- |
| 对角线尺寸 | 55英寸 |
| 分辨率 | 1080×1920 @60Hz  |
| 亮度(典型值) | 350cd/m² |
| 对比度(典型值) | 1200:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178° |
| 响应时间(灰阶) | 8ms |
| 可视区域 | 1208.6mm×679.4mm |
| 色素 | 1670万色(True 8 bit) |
| 背光均匀性 | 75% |
| 背光 | LED |
| 显示比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 4ms |

* 1. 触摸参数

|  |  |
| --- | --- |
| 识别原理 | 红外识别 |
| 多点触摸 | 十点触摸 |
| 抗光干扰 | <10000Lux |
| 书写方式 | 手指，画笔等任意不透明触摸物 |
| 触摸精度 | ±(3mm) |
| 触摸压力 | 无压力要求 |
| 触摸分辨率 | 4096×4096 |
| 感应次数寿命 | 5000万次以上 |
| 响应时间 | ≤8ms |

* 1. 电源特性

|  |  |
| --- | --- |
| 开关电源 | AC110-220V |
| 电源待机功耗 | ≤1W |
| 电源功耗(典型值) | 120W |
| 电源接口 | 220V两相三线制 |

* 1. 环境因素

|  |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 存储湿度 | 10%~90% |
| 显示模式 | S-IPS，常黑显示，透射式 |

* 1. 音频输出

|  |  |
| --- | --- |
| 扬声器 | 2×8Ω/5W(内置) |

* + 1. 安卓系统

|  |  |
| --- | --- |
| 系统平台 | Android |
| CPU | Android四核 Cortex-A17 |
| 主频 | 1.8G Hz |
| 内存(DDR3) | 2G |
| 存储器(Flash) | 8GB |
| 外置存储卡 | SD卡最大支持128G |
| 网络支持 | 以太网，支持 WiFi、无线外设扩展，3G/4G(选配） |
| 接口 | HDMI×1，USB 2.0×2，TF×1，音频输出×1，RJ45×1 |

总价不超过49000元