口腔根管预备设备参数

一、用途和要求：高效、快捷、安全预备根管

二、组成：马达含有的部件：

1. 控制单元
2. 带线马达手持件及连接器
3. 6：1反角弯机头3把
4. 手机支架
5. F型喷嘴（用于润滑）
6. 交流适配器，型号，带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头
7. 扭矩卡，用户手册

三、.技术参数：

1..控制主机：

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | NE274/NE298 |
| 扭矩范围 | 连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm |
| 速度范围 | 连续旋转状态下是250-1200rpm |
| 额定输入 | DC 18 V 0.5 A |
| 充电时间 | 大约5小时 |
| 尺寸 | 宽107X深196X高107mm |
| 重量 | 580g |

2.马达手柄连线

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | EM09M |
| 尺寸 | 直径22.6X长度133.5mm |
| 重量 | 150g（包括马达手机线） |

3.反角

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | MF6 |
| 齿轮比例 | 6:1 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm ISO1797-1 型1 |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 重量 | 36g |

1. 功能和特点：

1.没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

2.优越的视野&入口，微型反角机头。

3.简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

4. 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

5.预编程的有6个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

6. 很容易就辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

7.产品成熟：产品安全系统稳定，有效安全预备根管。

六．售后服务：

现货，质保时间为36个月，自购买之日计起（例外：反角机头质保期是12个月）。